콘크리트 비탈면보호블럭 제품안내서

(주)나노텍리소스

경기 안양시 만안구 안양동 31-2 홍일빌딩 2층

TEL:02)518-5100 / FAX:02)518-6391

차    례

1.  제품 규격

2.  제품 특징

3.  일위대가표

4.  설계자료

5.  시공시방서

6.  구입시방서

1. 보호블럭 제품 규격

●  콘크리트 I.C.B 육각법면 보호블럭 ( A - type) : 110×110×120×765

2. 제품의 특징

육각 콘크리트 블럭은 맞물림(Interlocking) 이론에 의한 조립방법에 의해 육각형 조립공법을 채택함으로서, 기존 콘크리트 블럭의 부재 길이를 30%이상 절감된   최소 부재로 동일  효과가 있도록 콘크리트 블럭의 중량을 감소시켜 운반․ 시공성의 결점을 보완하였고, 미관과 배수기능을 크게 증대시킨 제품으로 다음과 같은  특징이 있다.

블럭의 단면상부에는 비탈면에 내린 빗물과 지하수가 월류 유입되도록  배수단면(凹부)을 두어, 비탈면 소단부 배수로까지 유도 처리될 수 있는 수로가 형성되므로 비탈면의 배수처리가 가능하고,

블럭의 단부이음은 이음중심점을 120°로 분할, 서로 중첩되게 하여 최대의 접촉면을 유지하게 함으로 블럭 조립․시공시 부재의 이탈 억지력이 크다.

시공 완료 후 비가 오는 경우와 지하수위 상승 시, 콘크리트와 토사의 접촉성이 좋으므로 우수의 토사 침투가 적고, 표면수는 블럭 상단의 수로를 따라 흘러내려 하단부 배수로에 연결, 배수 처리되므로 토사층의 세굴이 방지되며, 콘크리트의 중량에 의한 블럭의 완만한 침하는 토류벽 역할을 하여 토사 침식의 억제 효과를 발휘할 수 있어 강우시는 물론 동해(Ice Lence) 발생 시에도 토사층의 유실을 보다 효과적으로 방지할 수 있다.

이상과 같이 콘크리트 육각비탈면 보호블럭은 기존 콘크리트 블럭의 단점을 보완한  경제적인  콘크리트 조경블럭으로서 배수성 및 시공성을 향상시킨 다기능 제품이다.

3. 일위 대가표

1. 콘크리트 I.C육각비탈면 보호블럭                                   (단위 :㎡당)

규 격	자재대(원)	노 무 비			합계(원)
		설치공	원수(인)	금액(원)
ICB블럭 110×110×120×765 ×2개	8,000	특별인부	0.094	10,175	27,834
		보통인부	0.11	9,659
		소 계		19,834

기초석 : 자재대 = 3,000원/개,

1) 부가가치세 별도

2) 현장도착도 가격임

3) 본품은 소운반을 포함한 품이며, 면고르기, 기초(기초석, 기초콘크리트), 잔디식재       품 및 속채움이 필요한 경우 품은 별도 계상한다.

4) 풍화암, 연암등의 천공 및 공기 압축기 사용시는 장비 및 품을 별도 계상한다.

5) 비탈틀을 고정하기 위한 유항(留杭)을 설치하는 경우는 보통인부 0.4인/10본당을       계상할 수 있다.

6) 본품은 작업조건이 보통인 경우이며(아래의) 현장조건에 따라 인력품을 증감 적용      한다

증감율(%)	+10	0	-10
비탈구배	1:1.0미만	1:1.0이상~1:1.5미만	1:1.5이상

7) 설치공은 2008년 상반기 정부노임단가 기준(정부표준 품셈기준 3～4 비탈면보호공)

4. 설계자료

1. 수리검토

가. 비탈면 보호블럭 단면수로의 최대 통수능력 검토

비탈면 보호블럭의 단면상부는 비탈면에 내린 빗물과 지하수가 월류, 유입            되도록 배수단면을 두어 소단부 배수로까지 유도처리 되는 수로가 형성되므로  비탈면의 경사도 및 강우강도 등을 고려한 배수로의 최대유속(Manning공식) 및 최대통수 능력 검토.

최대 배수량(Q₁) 추정

구 분	A(㎡)	V(m/sec)	Q₁(㎥/sec)	비탈면 경사	비 고
I.C.B블럭	0.00150	3.31	0.00496	1 : 1
	0.00150	2.47	0.00370	1 : 1.8

Q₁(배수량)        = A × V  (㎥/sec)

V (평균유속)       = 1/n × R⅔ × I½(m/sec)  : Manning 공식사용

A (최소배수단면적) = (㎡)

R (경심)           = A / P (m)

n (조도계수)       = 0.018

I  (수로경사)       = 1:1,  1:1.8

나. 비탈면의 우수유출량 산정

비탈면의 우수유출량은 10년빈도 강우강도시 우수량을 합리식에 의하여 산출.

우수 유출량

구 분	C (유출계수)	√t(min) (유달시간)	I(mm/hr) (강우강도)	A(ha) (유역면적)	Qt(㎥/sec) (유량)	비 고
I.C.B(경사1:1)	0.5	0.50058	763.930	0.014052	0.0149090	10년빈도
(경사1:1.8)	0.5	0.55552	704.441	0.020463	0.0200211	강우강도

※강우강도 추정식은 서울지방을 중심으로 “이원환교수 발표논문”을 적용하여           10년 빈도에 대하여 산출

Qt (최대계획 우수 유출량)           = 1/360 ․ C․ I ․A (㎥/sec)

C  (유출계수)                       = 0.5 (경사급한 산지)

I   (유달시간 t)내의 평균강우강도)   = 497/(√t + 0.15)(mm/hr) : 10년빈도

A  (배수구역면적)                   = 19.875m×7.07m   : 경사 : 1:1 지역

= 19.875m×10.296m : 경사 : 1:1.8 지역

t  (유달시간)                        = (t₁+t₂)(min)

여기서  t₁(유입시간) = (2/3*3.28* L․N/√s)0.467 (Kerby식 이용)

t₂(유하시간) = L/(α.V)

α (보정계수) = 1.25

다. 강우강도에 따른 비탈면 보호블럭의 배수능력 검토.

비탈면내 우수유입시 비탈면보호블럭 단면의 수로가 유입수량을 도수로 및 U형        측구에 직접 전달하도록 설계된 비탈면보호블럭의 총 배수능력 검토

비탈면 보호블럭 단면수로 배수 가능 유량

구 분	Qt(㎥/sec)	Q1(㎥/sec)	수로개수	Q(㎥/sec)	Q-Qt	비 고
I.C.B(경사1:1)	0.01491	0.00496	15	0.07443	0.05952	10년빈도
(경사1:1.8)	0.02002	0.00370	15	0.05547	0.03545	강우강도

Qt    = 비탈면(배수구역)내 전체 우수유입량

Q1    = 비탈면보호블럭 1개배수로 로선으로 배수가능 유량

Q     = 비탈면(배수구역)내 15개 배수로선으로 배수가능 유량

Q-Qt  = 비탈면(배수구역)내 배수로 배수여유 유량

라.  검토 결과

비탈면 보호블럭 상부단면내에 설치된 수로는, 비탈면내에 내린 10년빈도 강우        강도시의 우수유입량 전량를 도수로 및 U형 측구에 전달 배수할 수 있도록 설계

되었다.                                                     (단위 :㎥/sec)

구 분	유입강우량(10년빈도)	배수가능유량	비 고
I.C.B블럭	0.02002	0.05547	S = 1:1.8

2. 구조검토

가. 시공후 최대 하중에서의 부재 안전성 검토

경사지에 설치된 비탈면 보호블럭의 육각블럭내 토사의 유동에 의한 비탈면          보호블럭의 안전성 검토

부재의 안전성 검토 결과

구 분	모멘트(kg.cm)		전단력(kg)		안전율	위 치	비 고
	Mu(max)	ФMn	Su(Max)	ФSn
I.C.B블럭	-	-	159.22	461	2.9	단 부	fck = 180
	3,025.22	8,944.04	-	-	2.9	중앙부	fy =3,000

Mu ≤ ФMn ,  Su ≤ ФSn

여기서 ,  Mu    : 극한 모멘트

ФMn   : 설계휨 강도

Su    : 극한 전단력

ФSn   : 설계전단강도

<조건>

1) 하중조합                     : U = 1.4D + 1.7L

2) Υt(흙의 단위중량)            : 2.0 ton/㎥

3) Θ(사면구배)                  : 60。(사면구배 1: 0.6 이상)

4) L(블럭지간)                   : 76cm

5) fck(콘크리트의 설계기준강도)  : 180kg/㎠

6) fy (철근의 항복강도)          : 3,000kg/㎠

7) 사용철근량                   : 1 - D10(As=0.7133㎠)

<구조검토>

1)   Su = 1.4 * P/2 = 159.22kg

2)   Mu = WL2/8    = 3,025.22kg.cm

3) ФSn = 0.53*Фv*√fck*b*d   <Фv = 0.8적용>

4) ФMn = As*fy*(d - a/2)

나. 운반, 시공시 자중에 대한 부재력의 검토

운반, 시공시 자중 및 활하중에 의한 안전성 검토

1) 모멘트 및 전단력

구 분	모멘트(kg.cm)		전단력(kg)		판 정	위 치	비 고
	Mu(max)	ФMn	Su(Max)	ФSn
I.C.B블럭	-	-	16.89	478	ok	단 부
	287.72	13,973.71	-	-	ok	중앙부

2) 설계모멘트에 따른 비탈면보호블럭 중앙에 작용가능한 직하중(P)의 산정

구 분	모 멘 트(kg.cm)				p (kg)	비 고
	Md(max)	Mp(max)	∑Mu(max)	ФMn
I.C.B블럭	287.72	13,685.99	13,973.71	13,973.71	423.71

ⅰ. 모멘트 산정

Md(max)   = Mu(max)

Mp(max)   = ФMn - Md(max)

∑Mu(max) = ФMn = Md(max) + Mp(max)

ⅱ. 하중산정

p = 4Mp(max)/1.7L

여기서  Md(max) : 자중에 의해 계산된 모멘트임

p       : Live Load로 하중계수 1.7 적용

다.  검토 결과

구조해석은 2가지 경우로 나누어 부재의 안전성 검토를 하였으며, 첫 번째는          시공 후 비탈면의 경사 등을 고려하고, 두 번째는 운반시, 시공시를 고려한 검토

그 결과

1)시공 후 최대하중에 대한 안전율(전단력)은 2.6～2.9, 휨모멘트에 대한 안전            율도 2.6～2.9로 나타나 시공성 및 경제성을 고려하는 경우 적정  안전율              2.0～3.0 범위내 이므로 안전함.

2)운반 및 시공시 블럭 중앙에 추가 재하 가능한 직하중은 I.C.B블럭은 423kg,            I.C.블럭은 430kg의 여유가 있으므로 안전함.

5. 시공 시방서

1. 규격 및 종류

비탈면보호블럭의 규격 및 종류는 설계도에 의하고, 지형의 특징 및  비탈면경사의

상태에 따라 선택할수있다.

2. 기초 및 배수처리

2-1 기초는 지반 상태에 따라 설치 유무를 결정하여야 하며 절,성토사면 소단부에는        기초석 또는 기초콘크리트를 설치하여야 하며 안정성을 고려 기초  콘크리트 위에        기초석을 설치할수있다.

2-2 기초석 기초는 상부 블럭의 마감을 고려하여 일정하게 시공하고 지면 위로 들어        나지 않도록 깊게 파고 설치한다.

2-3 소단에는 표면수 처리를 위한 측구를 시행자 부담으로 설치한다.

2-4 비탈면 배수처리를 할 수 있는 도수로는 20 - 30M 마다 1개소 이상 설치하되         지형의 凹부를 선정하여 물의 집수가 쉽게 될 수 있도록 하여야 한다.

3. 조립 및 마감

3-1 콘크리트 육각비탈면 보호블럭의 조립은 설계도면에 의하되 도면에 명시되지           않은 부분은 지형에 맞추어 블럭이 이탈되지 않도록 고정시켜야 한다.

3-2 블럭을 조립 설치하기 전에 비탈면 고르기를 하여야 하며 비탈면 고르기가 끝나        면 기준선 띠우기를 한다.

3-3 기준선 띠우기를 한 후 기초 콘크리트, 또는 기초석 터파기를 하고 기초  콘크        리트 및 기초석을 일정간격으로 설치한 후 수직블럭을 설치한다.

3-4 비탈면의 흙은 블럭 높이의 1/2정도 파고 정육각형을 유지하여 매설함을 원칙         으로 하며, 부득이한 경우 돌고임을 하여 수평과 평면을 유지하여야 한다.

3-5 블럭의 조립이 끝나면 흙채움을 하여야 하며 이때 흙은 초목이 생육할 수 있는        토사를 사용한다.

6. 구입시방서

1. 품명 : ICB콘크리트육각블럭

2. 규격 : 110*110*120*765

3. 재료 : 시멘트는 KSL5201(포틀랜드 시멘트)에 규정한 동등 이상의 것을 사용한다.

골재는 청결, 강경 내구적인것으로 먼지, 점토덩어리, 유기물, 세장석편등의 해로

운 함유량을 함유해서는 안되며, 굵은골재의 최대치수는 25mm 이하로 한다.

4. 제조

4-1 성  형 : 금속제 또는 수지로 제작된 몰드에 믹서로 혼합한 콘크리트를 투입하

고 진동기 또는 압축기로 동등 이상의 품질을 얻을수 있는 방법으로 다지면서

성형한다.(∅10mm 이형철근 삽입)

4-2 양  생 : 양생은 제품에 우해한 영향을 주지 않으며, 소요의 강도를 얻을수 있

도록 양생하여야 한다.

5. 시험항목 및 기준                                              (건설교통부시험기준치)

시 험 항 목	기 준	시 험 근 거
휨 강 도	50kgf/cm2 이상	KS F 2408:2008(3등분재하법)

6. 검수 : 납품자는 제품의 현장도착과 함께 시험성적서를 제출하고 검수에 의한다.

7. 납품

7-1  제품은 파랫트로 상차하여 운반되며 1파랫트당 80개를 기준한다.

7-2 납품자는 시험기준에 미달되는 불량품은 즉시 장외로 반출하여야 하며, 시험             기준에 해당 하는 제품을 검수자의 승인하에 반입하도록 한다.